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1. Общая информация
Настоящая инструкция предназначена для безопасной эксплуатации ручной подметальной машины Stankoff T70. Перед началом работы внимательно прочитайте руководство и сохраните его для последующего обслуживания.
T70 - механическая подметальная машина для уборки сухого мусора на твердых покрытиях. Машина приводится в движение оператором: вращение колес передает усилие на приводные ремни, роликовую щетку и две боковые щетки.
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Модель T70
	
Тип изделия: ручная подметальная машина
Привод: механический, без электропитания
Назначение: уборка дворов, складов, парковок, тротуаров, сервисных и торговых зон
Особенность: две боковые щетки для углов и пристенных зон, складная рукоятка


Назначение и ограничения
• Машина предназначена для сухой уборки дворовых территорий, складов, парковок, дорожек, пешеходных зон и участков, где неудобно применять приводные уборочные машины.
• Допускается сбор пыли, бумажного мусора, листьев, сухих бытовых отходов и аналогичных загрязнений.
• Не используйте машину для жидкостей, горящих предметов, окурков, спичек, тлеющих материалов, легковоспламеняющихся и агрессивных веществ.
• Рукоятка регулируется в трех положениях и может складываться для хранения.
Экологические рекомендации
• Упаковку, изношенные компоненты и расходные материалы утилизируйте согласно местным правилам.
• При возможности сдавайте упаковку и пригодные материалы на переработку.
• Не выбрасывайте загрязненные детали и отходы уборки в непредназначенные места.
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2. Обозначения и меры безопасности
В инструкции используются три уровня служебных сообщений. Соблюдение этих требований снижает риск повреждения машины и травмирования оператора.
	Символ
	Значение

	ВНИМАНИЕ / WARNING
	Информация, непосредственно связанная с безопасностью оператора. Такие разделы необходимо читать особенно внимательно.

	ОСТОРОЖНО / ATTENTION
	Сообщение о возможных причинах отказа изделия или неправильной эксплуатации.

	ПРИМЕЧАНИЕ / NOTE
	Дополнительная информация, пояснение или рекомендация по эксплуатации.


Предупреждающие знаки на машине
	Знак важного предупреждения
	Соблюдайте важные указания при работе с машиной.

	Открытый огонь
	Держите машину вдали от открытого огня.

	Горючие и коррозионные вещества
	Не допускайте контакта с легковоспламеняющимися источниками и агрессивными жидкостями.

	Книга / руководство
	Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию.


Основные правила безопасности
• Перед работой проверьте состояние рукоятки, колес, щеток, мусорного контейнера и крепежных винтов.
• Не работайте рядом с открытым огнем, горячими предметами и жидкими загрязнениями.
• Не оставляйте машину без присмотра в местах, где с ней могут играть дети.
• Не разбирайте и не изменяйте конструкцию изделия без согласования с сервисной службой.
• При обслуживании используйте подходящий инструмент и устанавливайте машину устойчиво, чтобы она не опрокинулась.
• При обнаружении трещин, деформации корпуса, повреждения колес или щеток прекратите эксплуатацию до устранения неисправности.
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3. Устройство машины и технические характеристики
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1 - рукоятка регулировки роликовой щетки
2 - рабочая рукоятка
3 - винт фиксации рабочей рукоятки
4 - колесо
5 - ручка мусорного контейнера
6 - мусорный контейнер
7 - переносная ручка
8 - поворотное колесо
9 - винт регулировки боковой щетки
10 - боковая щетка
11 - боковой пылезащитный щиток
12 - роликовая щетка
13 - задний пылезащитный щиток


Технические характеристики T70
	Параметр
	Значение

	Привод
	ручной / механический

	Длина роликовой щетки
	48 см

	Ширина уборки с одной боковой щеткой
	70 см

	Ширина уборки с двумя боковыми щетками
	92 см

	Производительность с одной боковой щеткой
	2800 м²/ч

	Производительность с двумя боковыми щетками
	3680 м²/ч

	Объем мусорного контейнера
	40 л

	Габариты
	130 × 79 × 103,5 см

	Масса нетто
	21 кг
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4. Комплектность и проверка при распаковке
После получения изделия проверьте упаковку и машину на наличие внешних повреждений. При обнаружении повреждений сохраните упаковку и обратитесь к продавцу или в сервисную службу.
	№
	Наименование
	Количество

	1
	Основная роликовая щетка
	1

	2
	Боковая щетка
	2

	3
	Рукоятка
	1

	4
	Мусорный контейнер
	1

	5
	Руководство по эксплуатации
	1

	6
	Гарантийный талон
	3


Краткое описание работы
Машина приводится в движение толканием. Вращение колес передает движение на ремни, роликовую щетку и боковые щетки. Боковые щетки подают мусор в рабочую зону роликовой щетки, после чего мусор собирается в контейнер.
Преимущества конструкции
• Не требуется питание от сети, аккумулятор или топливо.
• Рабочая ширина до 920 мм ускоряет уборку больших площадей и углов.
• Регулируемая рабочая рукоятка повышает удобство оператора и позволяет экономить место при хранении.
• Роликовая и боковые щетки регулируются под состояние покрытия и износ щетины.
• Съемный мусорный контейнер упрощает очистку после работы.
• Корпус выполнен из прочного инженерного пластика, устойчивого к деформации, коррозии и старению.
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5. Эксплуатация и регулировки
Регулировка рабочей рукоятки
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	Рабочая рукоятка регулируется в трех положениях. Ослабьте ручной винт, установите фиксатор в положение 1, 2 или 3 и снова затяните винт.
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	Роликовая щетка регулируется рукояткой: положение «+» опускает щетку, положение «-» поднимает щетку.
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	Боковые щетки регулируются винтами: «+» опускает щетки, «-» поднимает щетки. Регулируйте высоту по мере износа и по состоянию пола.
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6. Ежедневное обслуживание
Очистка мусорного контейнера
[image: ]
1. Возьмитесь за ручку мусорного контейнера и поднимите его вверх для снятия.
2. Опорожните контейнер в предназначенное место.
3. Если мусор прилип к контейнеру, промойте его водой и высушите перед установкой.
4. Не ударяйте контейнер о твердые предметы, чтобы не повредить корпус и фиксаторы.
Удаление намотавшегося мусора и замена боковых щеток
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Роликовая щетка
Если на щетку намотался мусор, проверните щетку в обратном направлении и удалите посторонние предметы.
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Боковая щетка
Поднимите боковую щетку, отверните крепежные винты крестовой отверткой и замените щетку.


После каждой уборки
• Очистите контейнер, роликовую щетку и боковые щетки.
• Проверьте, нет ли намотавшихся нитей, пленки, проволоки или другого мусора на оси щетки.
• Протрите корпус и высушите контейнер перед хранением.
• Храните машину в сухом помещении, рукоятку можно сложить для экономии места.
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7. Техническое обслуживание и замена расходников
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Замена роликовой щетки
1. Снимите мусорный контейнер.
2. Сложите рабочую рукоятку и установите машину вертикально.
3. Замените роликовую щетку с помощью крестовой отвертки.
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Замена левого/правого пылезащитного щитка
1. Снимите мусорный контейнер.
2. Сложите рукоятку и установите машину вертикально.
3. Замените щитки с помощью крестовой отвертки.
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Замена заднего пылезащитного щитка
1. Поднимите боковые щетки.
2. Положите машину на бок.
3. Замените задний щиток крестовой отверткой.
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Замена резиновой полосы
1. Снимите мусорный контейнер.
2. Отверните крепеж и замените резиновую полосу крестовой отверткой.
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Установка полиуретановых ремней
1. Установите левый и правый ремни согласно схеме.
2. Проверьте, что ремни сидят ровно и не перекручены.
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Очистка / замена фильтрующей губки
1. Снимите мусорный контейнер.
2. Снимите роликовую щетку.
3. Очистите или замените фильтрующую губку.
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8. Сервисное обслуживание, хранение и гарантийные условия
Сервисное обслуживание
	Ситуация
	Действие

	Вопросы по эксплуатации
	Обратитесь к продавцу или в сервисную службу.

	Гарантийный талон
	Заполните талон после покупки и храните его в течение всего срока гарантии.

	Гарантийный случай
	Предоставьте сервисному специалисту гарантийный талон, документ о покупке и информацию о требуемой детали.

	После окончания гарантии
	Ремонт выполняется сервисной службой с оплатой согласно условиям обслуживания.


Рекомендуемые интервалы замены
	Деталь
	Интервал
	Деталь
	Интервал

	Колесо
	1000 ч
	Скребок / резиновая вставка
	200 ч

	Щетка
	100 ч
	Ремень
	800 ч

	Пылезащитная резиновая полоса
	1000 ч
	Прочие резиновые детали
	по состоянию


Ограничение ответственности
• Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные самостоятельной переделкой машины.
• Производитель не несет ответственности за последствия установки неоригинальных деталей и принадлежностей без согласования.
• Повреждения вследствие неправильного обслуживания, хранения или эксплуатации не относятся к гарантийным случаям.
• Лица без опыта эксплуатации, а также дети, должны работать с машиной только под присмотром ответственного взрослого.
Хранение
• Перед хранением очистите контейнер, щетки и корпус.
• Храните машину в сухом помещении вдали от открытого огня и агрессивных веществ.
• Для экономии места сложите рабочую рукоятку в транспортное положение.
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